**SISTEMA ARELUX TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE**

Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano coloreado Sistema CUBIERTA ARELUX® de ARELUX® o similar, sobre soporte de hormigón, chapa, baldosa, cerámico, tela asfáltica o fibrocemento, consistente en una capa de imprimación de poliuretano “IMPRIMACIÓN PU 2C®” o similar (Rendimiento 150 gr/m2); posteriormente 2 capas a base de pintura térmica IMPERLUX TERMIC ROOF® con documento CE, Ensayos de conductividad (Λ = 0,056) o similar (Rendimiento 1 kg/m2 por capa); Refuerzo de puntos críticos ( medias cañas, sumideros y juntas de dilatación) con BANDA AUTOADHESIVA de ARELUX®; Medida la superficie ejecutada