**SISTEMA ARESPORT PLUS**

M2……Suministro y colocación del sistema de pavimentación continuo y resistente especial para pistas deportivas de mucho transito, formado por la aplicación sucesiva de una capa de fijación de la superficie con una “IMPRIMACION PU 2C®” de ARELUX® con un rendimiento de 150gr/m2, 2 capas intermedias de “SMART POL® mate” disponible en color carta R.A.L con un rendimiento de 150-200 gr/m2 por capa (según estado del soporte),. Aplicados con rodillo en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.