**SISTEMAS CUBIERTA ARELUX COLOTOP**

Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano incoloro transitable ,Sistema de rehabilitación de terrazas con goteras de ARELUX®, sobre soporte de cerámica o baldosa, consistente en una capa de imprimación de poliuretano “IMPRIMACIÓN PU 1C” o similar (Rendimiento 150 gr/m2); posteriormente 2 capas a base de membrana de poliuretano con bajo contenido en disolventes incoloro COLOTOP® o similar (Rendimiento 0,5 kg/m2 por capa); ;Medida la superficie ejecutada.