**SISTEMA CUBIERTA ARELUX REHABILITACIÓN**

Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano coloreado transitable Sistema CUBIERTA ARELUX®/REHABILITACIÓN de ARELUX® o similar, sobre soporte de hormigón, consistente en una capa de imprimación de poliuretano “IMPRIMACIÓN PU 2C” o similar (Rendimiento 150 gr/m2); posteriormente 2 capas a base de membrana de poliuretano con bajo contenido en disolventes pigmentado IMPERLUX POL con documento ETE 25 años o similar (Rendimiento 1 kg/m2 por capa); Refuerzo de puntos críticos ( medias cañas, sumideros y juntas de dilatación) con BANDA AUTOADHESIVA de ARELUX®; Medida la superficie ejecutada.