**SISTEMA EPOFOOD 100%**®

M2……Suministro y colocación del sistema de pavimentación continuo y sin migraciones especial depósitos e industria de alimentación, formado por la aplicación sucesiva de una capa de fijación de la superficie con una “IMPRIMACION PU 2C®” de ARELUX® con un rendimiento de 150gr/m2, 2 capas intermedias de “EPOFOOD 100%®”con marcado CE y certificados de “no migraciones” disponible en color carta R.A.L con un rendimiento de 500 gr/m2 por capa (según estado del soporte),. Aplicados con rodillo o llanas en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.