**SISTEMA POLIURETANO SMART FLR**®

M2……Suministro y colocación del sistema de pavimentación continuo y antideslizante especial para exteriores, formado por la aplicación sucesiva de una capa de fijación de la superficie con una “IMPRIMACION PU 2C” de ARELUX® con un rendimiento de 150gr/m2, 2 capas intermedias de “SMART POL” disponible en color carta R.A.L con un rendimiento de 150-200gr/m2 por capa (según estado del soporte), y una tercera capa de resina mezclada con “ANTIDRIF8” (producto antideslizante). Aplicados con rodillo en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.